návod k použití

# profesionální sada Burnwell na gravírování dřeva a pájení

## součásti zboží:

* nástroj na pájení kovu / gravírování dřeva,
* odpáječka,
* stojánek,
* skalpel,
* náhradní čepele,
* 5 pájecích hlavic,
* 28dílná sada na pájení a gravírování,
* pouzdro.

## technické specifikace:

* jmenovité napětí: 220 V,
* jmenovitý výkon: 60 W,
* rozsah teploty: 200–450 °C,
* rozměry pouzdra: 15 × 26 cm.



## popis



1. pouzdro
2. nástroj na pájení kovu / gravírování dřeva
3. odpáječka
4. pájecí hlavice
5. skalpel
6. náhradní čepele
7. stojánek
8. šablony

## použití

* Zařízení zapojíme do elektrické zásuvky. Automaticky se zapne. Zařízení opřeme o přiložený stojánek, aby se nespálil stůl či jiná pracovní plocha.
* Tlačítkem na přístroji seřídíme požadovanou provozní teplotu.
* Zařízení slouží k pájení či gravírování dřeva. Dle účelu použití vybereme odpovídající hlavici.
* Před výměnou hlavice se ujistíme, že je přístroj vypnutý (po odpojení ze zásuvky se automaticky vypne). Počkáme, až zcela vychladne! V opačném případě nám hrozí nebezpečí vážného zranění.
* Odšroubujeme kovovou část, která drží hlavici.
* Vyměníme hlavici (hlavici z 28dílné sady musíme nejprve přišroubovat na přiložený nástavec) a utáhneme.

## Použití odpáječky

* Nástroj na pájení používáme na roztavené pájky na elektronických součástech.
* Zmáčkneme páčku na odpáječce.
* Hlavici umístíme blízko roztavené pájky a zmáčknutím tlačítka na rukojeti uvolníme páčku a odsajeme pájku.
* Před prací si připravíme nádobku vhodnou na přebytečnou pájku.

## výměna čepele na skalpelu

* Odšroubujeme kovovou část, která drží čepel.
* Vyměníme čepel.
* Kovovou část přišroubujeme zpátky.
* S čepelí manipulujeme opatrně, je velmi ostrá!

## upozornění

* Zařízení se vším příslušenstvím skladujeme v přiloženém pouzdře.
* Po použití odpojíme ze zásuvky a před uložením do pouzdra počkáme, až vychladne.
* Je-li přístroj zapojený v zásuvce, nenecháváme ho bez dozoru.
* Přístroj se velmi zahřeje a v případě neopatrného zacházení může způsobit vznícení.
* Nedemontujeme ani žádným způsobem neupravujeme.
* Používáme pouze přiložené nástavce.
* S výrobkem manipulujeme opatrně, protože obsahuje velmi horké a ostré části. Vysoké riziko zranění.
* Nevystavujeme vodě ani vlhkosti.
* Udržujeme mimo dosah dětí a zvířat.

## záruka

Záruka platí 24 měsíců. Lze ji uplatnit v případě výměny zboží či vrácení peněz u společnosti DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia pomocí kontaktu v pravém spodním rohu. Do zprávy je třeba uvést číslo objednávky a datum nákupu. Životnost výrobku je 24 měsíců od data přijetí zboží.



|  |  |
| --- | --- |
|  | Symbol likvidace a recyklace dle směrnic OEEZ. Symbol OEEZ je na výrobku v souladu se Směrnicí EU 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ), která je určena k prevenci nevhodného odkládání a podpoře opětovného používání a recyklování |